**夹江县人民医院污水处理站及感染科等零星改造项目**

**技术参数及商务要求**

**一、项目清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）污水处理站及生活垃圾暂存点改造** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 材料及施工说明 |
| 1 | 彩钢顶棚 | ㎡ | 20 | 含铝瓦彩钢顶材料费、安装费及人工费等。 |
| 2 | 生活垃圾暂存点 围墙边新浇筑混凝土 | ㎡ | 25 | 含浇筑10cm厚混凝土所需的河沙、水泥、米石等材料费及人工费。 |
| 3 | 平整草坪 | ㎡ | 25 | 含人工费。 |
| 4 | 木工制模 | 米 | 15 | 含模板及人工费。 |
| 5 | 轻质隔墙板隔墙 | ㎡ | 40 | 含厚10cm陶粒轻质隔墙板材料费及人工费、安装费等。 |
| 6 | 贴外墙砖 | ㎡ | 40 | 含300mm\*600mm外墙瓷砖、水泥、河沙等材料费及人工费。 |
| 7 | 污水处理设备间地面 新浇筑混凝土 | ㎡ | 16 | 含浇筑10cm厚混凝土所需的河沙、水泥、米石等材料费及人工费。 |
| 8 | 水电铺设 | ㎡ | 16 | 含开关、插座、照明等材料费、安装费及人工费等。 |
| 9 | 新装铝合金窗户 | ㎡ | 6 | 含材料费及安装费等。 |
| 10 | 新装双开防火门 | ㎡ | 3 | 含1500mm\*2100mm双开甲级防火门及安装费等。 |
| 11 | 室内仿瓷 | ㎡ | 40 | 含一底两面仿瓷材料费及人工费等。 |
| 12 | 污水处理设备拆装 | 项 | 1 | 含拆装人工费等。 |
| 13 | 污水处理设备拆装辅料费 | 项 | 1 | 含材料费等。 |
| 14 | 拆装路灯 | 台 | 1 | 含人工费等。 |
| 15 | 建渣清运及卫生保洁 | 项 | 1 | 含清运费、上车费及人工费等。 |
| **（二）感染科病员通道改造** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 材料及施工说明 |
| 1 | 平台及梯步拆除 | ㎡ | 36 | 含机械使用费及人工费等。 |
| 2 | 病员通道 破损玻璃更换 | 张 | 1 | 含人工费及辅材费等。 |
| 3 | 病员通道 拆墙及拆固定玻璃窗 | 项 | 1 | 含人工费等。 |
| 4 | 拆、装木质双门 | 套 | 1 | 含拆装人工费等。 |
| 5 | 现场制作木质双面门套 | 米 | 5 | 含护墙板、5cm线条等材料费及安装费。 |
| 6 | 木工板封24cm厚墙 （封双面） | ㎡ | 6 | 含木条、木工板等材料费及人工费。 |
| 7 | 泥工贴瓷砖 | ㎡ | 12 | 含瓷砖胶、400mm\*800mm瓷砖等材料费及人工费。 |
| 8 | 新做混凝土坡道 | 个 | 2 | 含砌砖、建渣回填、10cm厚混凝土地面及贴花岗石面子等材料费及人工费。 |
| 9 | 建渣清运 | 车 | 5 | 含清运费、上车费及人工费等。 |
| **（三）柴油发电机房外新建消防沙池** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 材料及施工说明 |
| 1 | 新砌消防沙池 | ㎡ | 2 | 含火砖、河沙、水泥等材料费及人工费。 |
| 2 | 消防沙池抹灰 | ㎡ | 4 | 含河沙、水泥等材料费及人工费。 |
| 3 | 消防沙池正面 刮灰喷漆 | ㎡ | 2 | 含红色油漆等材料费及人工费。 |
| 4 | 灭火沙 | m³ | 1 | 含灭火沙等材料费及人工费。 |

**二、商务要求**

项目名称：夹江县人民医院污水处理站及感染科等零星改造项目

建设地点：夹江县千佛大道二段1号。

施工周期：30个日历天。

最高限价：￥35,000元,大写：人民币叁万伍仟元整。

质保期：一年

付款方式：工程竣工且验收合格，采购人收到正式发票后30个日历天内支付合同金额的95%，余5%作为质保金，待质保期满后一次性无息退还。

资质要求：1.潜在服务商须具备独立法人资格；2.营业执照经营范围应包含：室内外装饰装修施工或装饰装修工程施工。

**三、是否专门面向中小企业：是**

夹江县人民医院总务科

2023年1月5日