|  |  |
| --- | --- |
| 户外车位引导屏TED-6510 | |
| 产品描述 | |
| 引导屏在智能停车场管理系统中的作用不可或缺，它主要用于对服务器的输出信息进行显示，让车主在及时准确的获悉停车场内车位情况，从而进行快速停车，改善停车场管理效率的同时，节省车主的停车时间，提升客户满意度 | |
| 实物图片 | 功能特性 |
|  | * 显示区域总车位数； * 单色显示，亮度高，显示稳定： * 无剩余空车位温馨提示： * 全铝合金框架，黑色烤漆： * 有机玻璃面板，灯箱透光白字： * 红黄双色恒流LED点阵模块： |
| 外观尺寸 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 详细参数 | |
| 设备名称 | 户外车位引导屏 |
| 设备型号 | TED-6510 |
| 外观尺寸 | 700 X 300 X 1800mm |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作电压 | AC/220V |
| 最大功耗 | 小于100W |
| 产品净重 | 65kg |